Modèle gratuit · ERP de 5e catégorie
Consigne de sécurité incendie
Ce modèle contient deux consignes. Choisissez celle qui correspond à votre établissement, remplissez-la à l'écran ou à la main, puis affichez-la.
Quelle consigne afficher ?
	Votre situation
	Consigne à utiliser

	ERP de 5e catégorie sans salarié, ou avec salariés et 50 personnes au plus habituellement présentes (public compris), sans matières inflammables
	Consigne A, page 2. Ses trois mentions sont celles de l'article PE 27 §4.

	Plus de 50 personnes habituellement présentes, public compris, ou des matières inflammables manipulées
	Consigne B, page 3. Elle reprend les trois mentions de PE 27 §4 et les huit de l'article R4227-38 du Code du travail.


Les 50 personnes se comptent en ajoutant à vos salariés le public que vous pouvez accueillir (article R4227-3). Avec des salariés, sous ce seuil, vous établissez aussi des instructions d'évacuation et vous en informez votre équipe (articles R4227-37 et R4141-3-1) : la consigne A peut leur servir de base.
Comment la remplir
1. Le centre de secours. Notez l'adresse de la caserne de sapeurs-pompiers la plus proche de votre établissement.
1. Votre adresse. Écrivez-la telle que vous la donneriez aux pompiers au téléphone : numéro, rue, étage, code d'accès.
1. Les gestes. Complétez chaque ligne : où est l'extincteur, comment on donne l'alarme, par où on sort, où l'on se rassemble.
1. Les responsables (consigne B). Écrivez des fonctions (« la responsable de salle ») plutôt que des prénoms. Tenez la liste à jour.
1. Le concepteur et la date. Inscrivez qui a rédigé la consigne et quand. La norme NF X 08-070 le demande (§4.2.7).
Où l'afficher
1. Bien en vue dans tout ERP (PE 27 §4). Par exemple près de l'entrée, là où passe le personnel.
1. Dans chaque local de plus de 5 personnes pour la consigne B, sinon dans le couloir qui dessert un groupe de locaux (R4227-37).
1. À chaque niveau, près des escaliers, et dans la cuisine : emplacements conseillés par la norme NF X 08-070 (§4.5).
Imprimer et tenir à jour
1. Imprimez en A4 couleur, puis plastifiez la feuille ou faites-la imprimer sur un support rigide. La norme veut un support difficilement inflammable, lisible pendant 5 ans (§4.3).
1. Consigne B : communiquez-la à l'inspection du travail (R4227-40).
1. Après chaque changement (travaux, nouvel extincteur, nouveau responsable), vérifiez la consigne et changez la date. Notez la nouvelle version dans votre registre de sécurité.
Les gestes de la rubrique « En cas d'incendie » suivent la trame de l'INRS (brochure ED 6230). Adaptez-les à votre local dans la version Word si besoin. Dans ce fichier Word, chaque ligne de la consigne se modifie : effacez les pointillés et écrivez vos informations.

Modèle indicatif. Vérifiez qu'il correspond à votre établissement (articles PE 27 §4 et R4227-38). · flamio.fr
	CONSIGNE INCENDIE


Consigne de sécurité incendie
	18   Sapeurs-pompiers
	112   Numéro d'urgence européen



	Centre de secours le plus proche
	

	Adresse à donner aux secours
	


	En cas d'incendie


	[image: ]
	Donnez l'alarme.
Comment : ………………………………………………………………………

	[image: ]
	Attaquez un début d'incendie avec l'extincteur le plus proche, sans attendre.
Extincteurs : ………………………………………………………………………

	[image: ]
	Appelez le 18 ou le 112. Donnez l'adresse ci-dessus et dites ce qui se passe.

	[image: ]
	Évacuez par les sorties, sans courir. Ne retournez pas chercher vos affaires. Ne prenez pas l'ascenseur.
Sorties : ………………………………………………………………………

	[image: ]
	Rejoignez le point de rassemblement et vérifiez que personne ne manque.
Point de rassemblement : ………………………………………………………………………



	Toute personne qui aperçoit un début d'incendie donne l'alarme et utilise les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des personnes désignées.


Conçue par : ……………………………………   le : ………………

	CONSIGNE INCENDIE


Consigne de sécurité incendie
	18   Sapeurs-pompiers
	112   Numéro d'urgence européen



	Centre de secours le plus proche
	

	Adresse à donner aux secours
	

	Local ou niveau
	


	Qui fait quoi


	1° Matériel d'extinction et de secours de ce local ou à ses abords  nature et emplacement
	

	2° Personnes chargées de mettre ce matériel en action  fonctions
	

	3° Personnes chargées de diriger l'évacuation de ce local  fonctions
	

	4° Personnes handicapées : mesures prévues, nombre et emplacement des espaces d'attente sécurisés  ou « aucun »
	

	5° Moyens d'alerte  déclencheur, sirène, voix…
	

	6° Personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers  fonctions
	


	En cas d'incendie


	[image: ]
	Donnez l'alarme.
Comment : ………………………………………………………………………

	[image: ]
	Attaquez un début d'incendie avec l'extincteur le plus proche, sans attendre.
Extincteurs : ………………………………………………………………………

	[image: ]
	Appelez le 18 ou le 112. Donnez l'adresse ci-dessus et dites ce qui se passe.

	[image: ]
	Évacuez par les sorties, sans courir. Ne retournez pas chercher vos affaires. Ne prenez pas l'ascenseur.
Sorties : ………………………………………………………………………

	[image: ]
	Rejoignez le point de rassemblement et vérifiez que personne ne manque.
Point de rassemblement : ………………………………………………………………………



	Toute personne qui aperçoit un début d'incendie donne l'alarme et utilise les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des personnes désignées.


Conçue par : ……………………………………   le : ………………
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